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	代号
	功能描述
	接口定义

	JT16
	风扇电源座子
	1：+12
	2：GND
	
	

	J2
	20PIN前面板座子
	1：GND
	2: ROW0
	3: ROW1
	4: ROW2

	
	
	5: ROW3
	6: COL0
	7: COL1
	8: COL2

	
	
	9: COL3
	10: ALARM
	11: REC
	12: IR

	
	
	13: LINK
	14: +3.3
	15: ROW4
	16: COL4

	
	
	17:NC
	18:GND
	19：NC
	20:NC

	CN18
	10PIN不带单片机前面板座子
	1:+3.3
	2：GND
	3：IR
	4：COL1

	
	
	5：COL3
	6：COL4
	7：ROW4
	8：COL2

	
	
	9：ALARM
	10：REC
	
	

	CN8
	RS232串口
	
	
	
	

	CNT1
	SATA接口
	
	
	
	

	CNT2
	SATA接口
	
	
	
	

	CN28
	带单片机前面板扩展接口
	1：+5V
	2：GND
	3：+5_STB
	4:GND

	
	
	5:NC
	6:NC
	7:UART_RXD
	8:UART_TX

	
	
	9:PWR_S
	10:GND
	
	

	JT17
	风扇电源座子
	1：+12
	2：GND
	
	

	JT21
	硬盘电源座子
	1：+12
	2：GND
	3:GND
	4:+5

	J44
	12V电源开关
	
	
	
	

	JT3
	12V电源输入接口
	
	
	
	

	CN50
	RS485串口
	
	
	
	

	CN13
	2USB+网口组合座子
	
	
	
	

	CN16
	音频输入端子
	1：AUDIO4
	2：AUDIO3
	3：AUDIO2
	4：AUDIO1

	CN17
	USB扩展座子
	1：+5
	2：USB1_DM
	3：USB1_DP
	4：GND

	JT23
	USB扩展座子
	1：+5
	2：USB0_DM1
	3：USB0_DP1
	4：GND

	J3
	HDMI接口
	
	
	
	

	CN39
	音视频输出端子
	1:AUDIO_OUT_MAIN
	2:VIDEO_OUT_MAIN
	
	

	CN40
	音频输出端子
	1:AUDIO_OUT_MAIN
	2:GND
	
	

	CN21
	视频输入端子
	1：VIDEO2
	2：VIDEO1
	
	

	CN33
	视频输入端子
	1：VIDEO4
	2：VIDEO3
	
	

	CN23
	视频输入端子
	1：VIDEO6
	2：VIDEO5
	
	

	CN29
	视频输入端子
	1：VIDEO8
	2：VIDEO7
	
	

	CN20
	20PIN音频及报警输入扩展座子
	1：GND
	2：+5
	3：NC
	4：NC

	
	
	5：NC
	6：NC
	7:AUDIO4
	8:AUDIO5

	
	
	9:GND
	10:GND
	11:NC
	12:AUDIO3

	
	
	13:AUDIO8
	14:AUDIO7
	15:AUDIO6
	16:ALIN1

	
	
	17:ALIN4
	18:ALIN2
	19:ALOUT1
	20:ALIN3


