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	代号
	功能描述
	接口定义

	CN26
	视频扩展接口
	1：VIDEO5
	2：VIDEO6
	3：VIDEO7
	4：VIDEO8

	
	
	5：GND
	6:GND
	
	

	CN22
	音视频报警扩展座子
	1：GND
	2:+5
	3: VIDEO8
	4: VIDEO7

	
	
	5: VIDEO6
	6: VIDEO5
	7: AUDIO6
	8: AUDIO7

	
	
	9:GND
	10:GND
	11: AUDIO2
	12: AUDIO5

	
	
	13: AUDIO4
	14: AUDIO3
	15: AUDIO8
	16: ALIN1

	
	
	17: ALIN4
	18: ALIN2
	19: ALOUT1
	20: ALIN3

	CN13
	风扇电源座子
	1：+12
	2：GND
	
	

	CN1
	SATA接口
	
	
	
	

	CN2
	SATA接口
	
	
	
	

	CN3
	串口调试
	1：UART_RXD
	2：UART_TXD
	3：GND
	

	CN18
	10PIN不带单片机前面板座子
	1:+3.3
	2：GND
	3：IR
	4：COL1

	
	
	5：COL3
	6：COL4
	7：ROW4
	8：COL2

	
	
	9：ALARM
	10：REC
	
	

	J2
	20PIN前面板座子
	1：GND
	2: ROW0
	3: ROW1
	4: ROW2

	
	
	5: ROW3
	6: COL0
	7: COL1
	8: COL2

	
	
	9: COL3
	10: ALARM
	11: REC
	12: IR

	
	
	13: LINK
	14: +3.3
	15: ROW4
	16: COL4

	
	
	17:NC
	18:GND
	19：NC
	20:NC

	CN8
	带单片机前面板扩展接口
	1：+5V
	2：GND
	3：+5_STB
	4:GND

	
	
	5:NC
	6:NC
	7:UART_RXD
	8:UART_TX

	
	
	9:PWR_S
	10:GND
	
	

	CN7
	硬盘电源座子
	1：+12
	2：GND
	3:GND
	4:+5

	CN24
	风扇电源座子
	1：+12
	2：GND
	
	

	CN19
	 +12V电源开关
	
	
	
	

	CN21
	12V电源输入接口
	
	
	
	

	CN20
	RS485接口
	1：RS485_A
	2：RS485_B
	
	

	CN25
	2USB+网口组合座子
	
	
	
	

	CN32
	音频输入端子
	1：AUDIO4
	2：AUDIO3
	3：AUDIO2
	4：AUDIO1

	CN23
	音频输入输出
	1：AUDIO1
	2：GAND
	3:AUDIO_OUT_MAIN
	4：GAND

	CN11
	USB扩展接口
	1：+5
	2：USB2DM
	3：USB2DP
	4：GND

	CN15
	VGA扩展座子
	1：GND
	2: VGA_RED
	3::VGA_GREEN
	4:VGA_BLUE

	
	
	5: VGA_HSO
	6: VGA_VSO
	
	

	J40
	HDMI接口
	
	
	
	

	CN27
	音视频输出端子
	1:AUDIO_OUT_MAIN
	2:VIDEO_OUT_MAIN
	
	

	CN10
	视频输入端子
	1：VIDEO2
	2：VIDEO1
	
	

	CN14
	视频输入端子
	1：VIDEO4
	2：VIDEO3
	
	


